# Eaton_PBW_Lit_CMYK_color

# Таблица замен

# Снятые с производства Eaton 5PX -> новые Eaton 5PX Gen2

# Новые Eaton 5PX Gen2 🡺 снятые с производства Eaton 5PX

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Новые Eaton 5PX Gen2** | **Артикул** | **Снятые с производства**  **Eaton 5PX** | **Артикул** |
| Eaton 5PX 1000i RT2U | 5PX1000IRT2UG2 |  |  |
| Eaton 5PX 1000i RT2U Netpack | 5PX1000IRTNG2 |  |  |
| Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500IRT2UG2 | Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500iRT |
| Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500IRTNG2 | Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500iRTN |
| Eaton 5PX 2200i RT3U | 5PX2200IRT3UG2 | **\*** | \* |
| Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200IRT2UG2 | Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200iRT |
| Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200IRTNG2 | Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200iRTN |
| Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000IRT3UG2 | Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000iRT3U |
| Eaton 5PX 3000i RT2U | 5PX3000IRT2UG2 |  |  |
| Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000IRTNG2 | Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000iRTN |
| Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT2UG2 | Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT |
| Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3UG2 | Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3U |
| Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2UG2 | Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2U |

**\* 5PX2200IRT3UG2 рассматривается как замена 5PX2200iRT при установке в вертикальном положении или в короткую стойку. Для применений в 2U мы рекомендуем 5PX200IRT2UG2.**

##### Снятые с производства Eaton 5PX range 🡺 Новые Eaton 5PX Gen2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Снятые с производства**  **Eaton 5PX** | **Артикул** | **Новые**  **Eaton 5PX Gen2** | **Артикул** |
|  |  | Eaton 5PX 1000i RT2U | 5PX1000IRT2UG2 |
|  |  | Eaton 5PX 1000i RT2U Netpack | 5PX1000IRTNG2 |
| Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500iRT | Eaton 5PX 1500i RT2U | 5PX1500IRT2UG2 |
| Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500iRTN | Eaton 5PX 1500i RT2U Netpack | 5PX1500IRTNG2 |
| Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200iRT | Eaton 5PX 2200i RT3U | 5PX2200IRT3UG2 |
| Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200iRT | Eaton 5PX 2200i RT2U | 5PX2200IRT2UG2 |
| Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200iRTN | Eaton 5PX 2200i RT2U Netpack | 5PX2200IRTNG2 |
| Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000iRT3U | Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000IRT3UG2 |
| Eaton 5PX 3000i RT3U | 5PX3000iRT3U | Eaton 5PX 3000i RT2U | 5PX3000IRT2UG2 |
| Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000iRTN | Eaton 5PX 3000i RT2U Netpack | 5PX3000IRTNG2 |
| Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT | Eaton 5PX EBM 48V RT2U | 5PXEBM48RT2UG2 |
| Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3U | Eaton 5PX EBM 72V RT3U | 5PXEBM72RT3UG2 |
| Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2U | Eaton 5PX EBM 72V RT2U | 5PXEBM72RT2UG2 |